**ERSADUR-Dauerlötspitzen Serie 832**

|  |  |
| --- | --- |
| Passend für:  | Ersa 15+ / 25+, MULTI-PRO, MULTI-SPRINT, MULTI-TC, PTC 70, BASIC TOOL 60, BASIC TOOL 80, ERGO TOOL, POWER-TOOL,RT 80 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **0832UD/UDLF** | **0832SD/SDLF** | **0832BD/BDLF** | **0832YD/YDLF** |
| http://www.kurtzersa.de/fileadmin/_processed_/csm_0832ud_2_e10ae4a705.jpg | **http://www.kurtzersa.de/fileadmin/_processed_/csm_0832sd_2_8eada2e4cc.jpg** | http://www.kurtzersa.de/fileadmin/_processed_/csm_0832bd_2_81e1df25f4.jpg | C:\Users\Frank\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\0832yd_z.jpg |
| bleistiftspitz, 0,4 mm ø, verlängert | bleistiftspitz, 0,8 mm ø, verlängert | bleistiftspitz, 1,0 mm ø | meißelförmig, 1,6 mm |
| **0832CD/CDLF** | **0832KD/KDLF** | **0832ED/EDLF** | **0832VD/VDLF** |
| http://www.kurtzersa.de/fileadmin/_processed_/csm_0832cd_2_505a6f0e1f.jpg | **http://www.kurtzersa.de/fileadmin/medien/Electronics-Production-Equipment/produkte/loet-werkzeuge-spitzen-baeder-mehr/loetspitzen-entloetspitzen/serie-832/0832kd_2.jpg** | http://www.kurtzersa.de/fileadmin/medien/Electronics-Production-Equipment/produkte/loet-werkzeuge-spitzen-baeder-mehr/loetspitzen-entloetspitzen/serie-832/0832ed_2.jpg | http://www.kurtzersa.de/fileadmin/medien/Electronics-Production-Equipment/produkte/loet-werkzeuge-spitzen-baeder-mehr/loetspitzen-entloetspitzen/serie-832/0832vd_2.jpg |
| meißelförmig, 2,2 mm | meißelförmig, 2,2 mm, verlängert | meißelförmig, 3,2 mm | meißelförmig, 5,0 mm |
| **0832FDLF** | **0832TDLF** | **0832NDLF** | **0832PW** |
| http://www.kurtzersa.de/fileadmin/_processed_/csm_0832fdlf_2_a77fd642e7.jpg | http://www.kurtzersa.de/fileadmin/_processed_/csm_0832tdlf_2_d0aa6c538c.jpg | http://www.kurtzersa.de/fileadmin/_processed_/csm_0832ndlf_2_d42b6e2609.jpg | http://www.kurtzersa.de/fileadmin/_processed_/csm_0832pw_2_f2ea18d538.jpg |
| angeschrägt, 2,0 mm | angeschrägt, 3,0 mm ø | angeschrägt, 4,0 mm ø | PowerWell mit Hohlkehle |
| **0832HD** | **0832AD** | **0852OD** | **0832WD** |
| http://www.kurtzersa.de/fileadmin/medien/Electronics-Production-Equipment/produkte/loet-werkzeuge-spitzen-baeder-mehr/loetspitzen-entloetspitzen/serie-832/0832hd_2.jpg | http://www.kurtzersa.de/fileadmin/_processed_/csm_0832ad_2_bb9ebf3517.jpg |  | http://www.kurtzersa.de/fileadmin/_processed_/csm_0832wd_2_b2704ef83e.jpg |
| SolderWell mit Hohlkehle gebogen | PLCC-Messer, 1,5 mm | PLCC-Messer, 2,0 mm | meißelförmig, 2,5 mm, abgewinkelt |
| **0832RD** | **0832GDLF** | **0832LDLF** | **0832MDLF** |
| http://www.kurtzersa.de/fileadmin/_processed_/csm_0832rd_2_75d456a741.jpg | http://www.kurtzersa.de/fileadmin/medien/Electronics-Production-Equipment/produkte/loet-werkzeuge-spitzen-baeder-mehr/loetspitzen-entloetspitzen/serie-832/0832gdlf_2.jpg | http://www.kurtzersa.de/fileadmin/_processed_/csm_0832ldlf_2_7abf5359bb.jpg | http://www.kurtzersa.de/fileadmin/_processed_/csm_0832mdlf_2_f23c9f6e2d.jpg |
| meißelförmig, 5,0 mm, abgewinkelt | angeschrägt, 14 mm, 35° Winkel | angeschrägt, 17 mm, 35° Winkel | beidseitig angeschrägt, 8 mm |

